**КЭМ-2**



**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Коммут. мощн., Вт, не более  | 10  |
| Диапазон коммут. токов, А  | 10-4-0,5  |
| Диапазон коммут. напряжен, В  | 5 · 10-2-130 перем.  |
| 5 · 10-2-180 пост.  |
| Род тока  | Пост./ перем.  |
| Кол. срабатываний  | 5 · 104 - 1 · 107  |
| Род нагрузки  | Акт.  |
| МДС сраб., А  | 15-25  |
| 21-42  |
| 32-64  |
| Частота ком., сраб./с., не более в зависимости от режима коммутации  | 100  |
| Кв  | 0,3-0,9  |
| Время сраб., мс, не более  | 1,0  |
| Время отп., мс, не более  | 0,5  |
| Эл. прочн. изол. в норм. усл. Вэфф/Впост, не менее  | 180/250  |
| Сопротивлен., Ом, не более  | 0,25  |
| Сопротивлен изол., Ом, не менее  | 1 · 109  |
| Рез. частота, кГц, не менее  | 2,4  |