**ВАЗ 01-10 ВАЗ 01-10**

Возможные неисправности.

Фары не включаются после пуска двигателя. Проверьте полярность разъема реле (клавиша включения ближнего света фар на момент проверки должна быть в положение «ВКЛ» и включено зажигание) вашего автомобиля –

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № контакта реле | ВАЗ 01-10 | НИВА, ГАЗ |
| 85 | +(плюс) | - (минус) |
| 86 | - (минус) | +(плюс) |
| 87 | - (минус) | - (минус) |
| 30 | +(плюс) | +(плюс) |

Бывают случаи, когда разъем автомобиля ВАЗ соответствует распиновке автомобиля НИВА (ГАЗ) и наоборот. Нужно просто поставить соответствующее реле и все заработает.

С вступившими в силу новыми правилами дорожного движения, которые обязывают ездить даже днем с включенными фарами, возникают ситуации, когда забывают включать или выключать их, что приводит к понятным последствиям. Данное устройство (авто-реле) представляет собой реле со встроенной в него электроникой и предназначено для автоматического включения и выключения только фар ближнего света. Никаких изменений в проводке автомобиля производить не нужно. Данное реле устанавливается вместо штатного реле включающего фары ближнего света.

Принцип работы.

Устройство на нормальную работу электрики автомобиля не влияет.При неработающем двигателе «авто-реле» себя никак не выдает и ничего не потребляет от аккумулятора. После того как завели двигатель, через 5-10 секунд включается ближний свет (без габаритов). Если двигатель заглушить, то через несколько секунд фары потухнут.

Порядок установки.

Заглушите двигатель автомобиля. Включите габариты и ближний свет. Выньте из гнезда стоявшее у вас реле (реле фар ближнего света). Вместо него вставите купленное «авто-реле». Провод, выходящий из него, аккуратно проложите до датчика давления масла в двигателе. Сдерните клемму, одетую на датчик, и соедините ее с клеммой «авто-реле» (на клемме устройства есть ответная часть для соединения). Соединенные провода наденьте на датчик давления. Установка завершена. Заведите двигатель и через 5-10 секунд автоматически включится ближний свет. Заглушите двигатель, спустя несколько секунд фары потухнут.